文山州安全生产大检查查出隐患名单（第一批）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业（项目）名称 | 隐患和问题 |
| 1 | 丘北锦屏联营花炮厂 | 1. 仓库后山体边坡、办公室左侧山体边坡存在坍塌、滑坡，且未设置警戒及标志标识；
2. 机械装药车间防爆墙存在一条沉降竖向贯通裂缝；
3. 厂区部分1级工房耐火等级达不到二级；
4. 半成品仓库无温度、湿度监测设施；存在粉尘危害。
 |
| 2 | 云南筑辰天然石材有限公司阿丫龙1号石灰岩矿 | 1. 云南筑辰天然石材有限公司阿丫龙1号石灰岩矿与丘北县宏马石材加工厂阿丫龙2号石灰岩矿两矿权间距不足300米；

2.矿山开采过程使用的风、水管路、电缆沿场地地面直接敷设，未设置固定的架设线路；3.作业场所位于矿区顶部，分台阶及场地边缘未设置安全警示标志及安全警示线；4.通往作业场地的运输道路一处弯道会车视距不足，未设置广角镜及警示标志，道路临边侧未设置防撞墩；5.作业场地及底部工业场地，荒料、废料未分区堆放；6.配电室未设置挡鼠板。 |
| 3 | 丘北县腻脚加油站 | 1. 未组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未制定年度的安全生产教育培训计划；
2. 未建立健全本单位安全生产责任制，未签订2017年度安全生产责任书；

3.未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度和台账。 |
| 4 | 丘北县阿丫龙老母猪山龙源采石场 | 1. 采场顶部台阶、溜矿台阶、台阶高度超高，坡面角过大；
2. 溜矿台阶边坡存在悬浮石，未及时清理；
3. 采场区域、工业场地安全警示标志不足；

4.工业场地电力线路凌乱，未按规范设置电缆沟或架空设置，一处破碎站使用的动力线路直接固定在卸料口防护栏杆底部，存在触电安全隐患。 |
| 5 | 丘北县八道哨乡新龙庄建筑石料用灰岩矿 | 1. 采场第三台阶未贯通，其他台阶截排水设施不完善，局部台阶高度超高、坡面角过大；
2. 采场剥采比较大，采场东南和西南两端设置了临时排土场，西南侧排土区域周边防排水设施不健全；
3. 新建破碎站裸露的旋转部位安全防护罩不全；
4. 工业场地东南侧的集水池周边未设置围栏及安全警示标志；

5.配电室内堆放有无关杂物。 |
| 6 | 丘北县恒兴方解石开发有限责任公司新店方解石矿 | 1. 采场首采台阶、底部台阶，坡面角均在70-80之间，台阶高度超高，坡面角过大；
2. 首采台阶坡面有爆破振动产生的裂隙，底部台阶边坡存在悬浮石，未及时清理；
3. 乡村道路从矿区内穿过，存在安全隐患；
4. 配电室屋面采用木板简易设置，存在漏雨渗水现象，通风口未设置栅网，地面电缆沟无盖板。
 |
| 7 | 文山州德厚水库建设管理处 | 1. 施工现场用电不规范，线路凌乱，漏电保护不到位；
2. 临边、危险区域安全防护措施不到位，安全标志标识不全；
3. 施工现场存在隐患问题整改不彻底。
 |
| 8 | 西畴县法斗乡马卡石灰石矿山 | 1.该矿山《安全生产许可证》2017年8月7日到期；2.矿山未按设计开采，采场浮石未及时清理；3.采场紧邻法斗至董马公路，公路两侧安全警示标志不明显；4.破碎车间工人高处作业未系安全带和佩戴安全帽；5.职业病防护档案未实行一人一档，职业病体检报告未书面告知员工；6.未履行安全管理职责，未正常开展隐患排查治理工作，隐患排查记录不规范；7.使用潜孔钻机为国家明令淘汰设备。 |
| 9 | 富宁县新源矿业有限公司毛尖山铁矿 | 1. 该地下矿山与富宁县天宝矿业有限公司坤洪铁矿、云南省富宁县博奥矿业公司毛尖山那纳铁矿、富宁国瑞矿业公司牙牌安定铁矿相邻，矿权间距不足，属整合重组矿山；

2.大发隆、金融隆、效率隆中段存在盲巷未及时封闭；3.井下风、水管路敷设不规范，每个班组下井时未能配备便携式气体检测仪；4.矿山“三大系统”处于瘫痪状态；5.矿山配备的氧气呼吸器已失效，未及时更换；6.盲巷及采场作业面采用局扇辅助抽出式通风，风筒与作业面间距30米，不符合规范要求；7.金融隆与效率隆采用斜坡道连通，作为效率隆的另一安全出口，但斜坡道未设置踏步，未按要求设置躲避硐室；8.金融隆与效率隆的斜井运输未设置“一坡三挡”设施；9.金融隆井口排水不畅，井口积水无法及时外排。 |
| 10 | 富宁县新源矿业有限公司尾矿库 | 1. 富那高速公路从库区通过，9个桥墩位于尾矿淹没区，同时下游初期坝脚有富宁县饮水灌溉工程涵洞经过，存在安全隐患；
2. 尾矿库上游依靠公路排水沟排水，仍有部分山箐汇水直接从上游进入尾矿库区；
3. 尾矿库坝前放矿不均匀，滩面不平整。
 |

文山州安全生产大检查关闭取缔企业名单（第一批）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业领域 | 企业名称 | 关闭取缔理由 | 关闭取缔方式和时间 | 批准单位 |
| 1 | 烟花爆竹 | 文山市新街乡利民百货店烟花爆竹专卖店 | 从业人员未经过安全教育培训上岗；经营场所内烟花爆竹与其他大量物品混存；未按照要求配备灭火器。 | 2017年7月20日依据《烟花爆竹经营许可实施办法》责令终止烟花爆竹经营活动；依法撤销其《烟花爆竹经营（零售）许可证》（证号：WS[2016]YH75） | 文山市安全生产监督管理局 |
| 2 | 非煤矿山 | 张全为非法采砂点 | 未取得任何行政审批手续，非法使用机械设备采砂。 | 2017年8月19日依法取缔 | 麻栗坡县天保镇人民政府 |
| 3 | 工贸行业 | 广南县莲城镇木忙建筑工程有限公司 | 未取得任何行政审批手续，存在非法违法行为。 | 2017年8月31日依法取缔 | 广南县人民政府 |

文山州安全生产大检查“黑名单”（第一批）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 失信行为简况 | 纳入“黑名单”理由 |
| 1 | 砚山县鸿鑫金属再生有限公司 | 2017年03月20日22时，砚山鸿鑫金属再生有限公司发生一起冶金行业灼烫事故。在钢包吊装铁水运送过程中，装满12吨铁水的钢包发生倾斜，铁水洒落，高温炉料与水分子相遇发生爆炸，造成5人死亡，2人受伤。 | 存在失信行为，发生较大生产安全责任事故。符合《国家安全监管总局关于印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》（安监总办﹝2017﹞49号）规定情形。 |